**Словарь терминов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Термин** | Определение | **Фото** |
| **Метрополитен** | вид электрифицированного внеуличного городского (подземного, наземного и надземного) пассажирского транспорта | https://golos.ua/images/albums/2015/03/06/view/bMBzWx1rieMhXfy1UVCxzOx7.jpg |
| **Метро** | Вид общественного городского транспорта: подземная (обычно), наземная или надземная (на эста-кадах) городская электрическая железная дорога; то же, что метрополитен. |  |
| **Пути метрополитена**: | **https://img-fotki.yandex.ru/get/9118/83270435.13/0_80559_d6a2f8e6_orig.jpg-главные**- пути, по которым обращаются на линии поезда с пассажирами; -**станционные**- пути остановок поездов для посадки пассажиров, оборота, отстоя и технического обслуживания подвижного состава; -**динительны**е - пути для соединения путей линий с путями электродепо или путями других линий; - **парковые** пути для производства маневров обкатки подвижного состава, погрузки и выгрузки грузов, складируемых вне зданий и в зданиях; - **деповские -** пути для отстоя подвижного состава пассажирских и хозяйственных поездов, расположенные в зданиях. | https://cdn.oboi7.com/60d0a20018a928c305f86f78886a2f63fa85241f/metro-podzemnyj-tonneli-zheleznodorozhnye-puti.jpg |
| Подвижной состав | Электропоезд метрополитена состоит из нескольких [вагонов](https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1367463): двух [головных вагонов](https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/199318), имеющих кабины управления и от одного до шести [промежуточных вагонов](https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1606352), прицепленных между ними.  Вагон метро обычно длиннее трамвайного, но короче железнодорожного. | https://transphoto.org/photo/12/51/57/1251573.jpg |
| Вагон | Транспортное средство, специально оборудованное для перевозки пассажиров и грузов по рельсовым путям. | https://img-fotki.yandex.ru/get/9118/83270435.13/0_80559_d6a2f8e6_orig.jpg |
| Поезд | Состав сцепленных железнодорожных вагонов. |  |
| Станция метро | Место остановки, стоянки.  Станции используются для посадки и высадки пассажиров из вагонов. | https://transphoto.org/photo/09/13/01/913010.jpg |
| Тоннель | горизонтальное или наклонное подземное сооружение, одно из измерений которого (длина) значительно превосходит по размерам два других (ширину и высоту). Тоннель может быть пешеходным и/или велосипедным, для движения автомобилей или поездов | https://wozap.ru/uploads/posts/2020-07/1594559712302b.jpeg |
| Турникет | Устройство, обычно в виде вертящейся крестовины, устанавливаемое на станции.для пропуска посетителей по одному человеку. | https://online47.ru/media/photo/22/2019/10/75d0b850d6.jpg |
| Жетон | Металлический кружок (взамен наличных денег) выдаваемый для прохода в метро | https://contragents.ru/xn--80aahc6airewm.xn--p1ai/muzfo-imaginator/images/original/3797413/3797413 |
| Эскалатор | Подъёмно-транспортная [машина](https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/7561) в виде наклонённой на 30-35° к [горизонту](https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/14541) лестницы с движущимися [ступенями](https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1642239) для перемещения людей с одного уровня на другой. | https://cdn.pixabay.com/photo/2016/08/21/21/58/escalator-1610895_1280.jpg |
| Вестибюль | [Помещение](https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1327229) перед входом во внутренние части [здания](https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1433), предназначенное для приёма и распределения потоков посетителей | https://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/50/220px-Mos_ParkPob_hall.jpg |
| Ветка метро | Часть чертежа, показывающий направление движения одного поезда метрополитена | https://image.winudf.com/v2/image1/Y29tLm1pbWltaXVydXJ1YXBwcy55ZWthdGVyaW5idXJnX3NjcmVlbl8xXzE1NTQzNjE2NjhfMDg3/screen-1.jpg?fakeurl=1&type=.jpg |
| Схема линий метрополитена | Чертеж, изображающий движение поездов метрополитена | https://img.tourister.ru/files/2/2/3/7/6/3/0/9/original.jpg |
| Машинист | специалист на железнодорожном транспорте, осуществляющий управление локомотивом (паровоз, тепловоз, электровоз) | https://peterburg2.ru/uploads/18/09/04/o_20e6bbb91d8eddc3df9666f182712dba06835ae1_900.jpg |
| Пассажир | тот, кто совершает поездку на поезде, пароходе, самолете |  |
| Электродепо | Предприятие, эксплуатирующее и ремонтирующее подвижной состав метрополитена. Также оно используется для хранения поездов метро и специализированных поездов для осмотра путей. | https://solovei.info/uploads/posts/2019-07/1562052669_64325813_219687832342528_4867237246016869366_n.jpg |
| **Благоустройство сооружений** | устройство комплекса инженерных систем для обеспечения комфортных условий |  |
| **Благоустройство территории** | совокупность строительных и архитектурных элементов на месте застройки, обеспечивающих удобство эксплуатации, дизайн, объединение с окружающей средой. | https://i.archi.ru/i/230378.jpg |
| **Лестничный марш** | - конструктивный элемент сооружения, расположенный под уклоном от одного уровня пола до другого или до лестничной площадки с определенным количеством ступеней, служащий для перемещения людей. | https://www.mos.ru/upload/newsfeed/newsfeed/kolomensk_3.jpg |
| **Зона досмотра** |  | https://b1.m24.ru/c/347922.900xp.jpg https://phototass4.cdnvideo.ru/width/1200_4ce85301/tass/m2/uploads/i/20150401/3982218.jpg |
| **Несущие конструкции** | - строительные конструкции, воспринимающие эксплуатационные нагрузки и воздействия, обеспечивающие пространственную устойчивость зданий и сооружений. | https://moodle.spbgasu.ru/pluginfile.php/4640/course/overviewfiles/ddae7477977b25f0dc79bc4110e1ad21.jpg |
| **Техническая зона метрополитена** | - часть городской территории, расположенной над подземными сооружениями глубокого и мелкого заложения, а также территория непосредственно примыкающая к ней и наземным объектам метрополитена, которая необходима для организации нормального прохода пассажиров на вход и выход со станций, организации периодического обследования, ремонта и реконструкции устройств и сооружений, а также их защиты от воздействия городской застройки, прокладки и эксплуатации инженерных коммуникаций. | http://photos.wikimapia.org/p/00/06/42/80/59_big.jpg |
| **Эвакуационный выход** | - выход из сооружения наружу или в соседний пожарный отсек. | https://pravdapfo.ru/sites/default/files/22-6_33.jpg |
| **Экстерьер** | внешнее оформление сооружений, зданий или застройки. | https://pbs.twimg.com/media/Eb0pY2nWoAER28g.jpg |